# Actividad 1

Empareja los conceptos a cada lado del botón comparar haciendo clic sobre cada uno de los hexagonos para rotar y emparejar

## Continuar

# 01

# 02

# 03

# 04

# 05

# 06

# Resultados

1. Las barras se deben amarrar firmemente en su posición para evitar que se muevan cuando se esté vaciando el concreto y, si es necesario se pueden apoyar sobre dados de concreto o acero.

2. Se deben utilizar los amarres de alambre adecuados para fijar las barras ortogonales y los estribos en caso de que los haya.

3. Se deben dejar los arranques de elementos como columnas o muros estructurales con las longitudes adecuadas de los elementos que no serán vaciados junto con la losa.

4. Los distanciadores (dados) para garantizar el recubrimiento mínimo de las barras de acero deben ser en acero o en concreto de la misma resistencia del elemento a vaciar, además deben tener el mismo espesor del recubrimiento y por ningún motivo se permite el uso de trozos de madera, material de suelo u otro elemento.

5. A partir del día siguiente del vaciado se debe curar la losa regándola con agua durante una semana, tres veces al día o usando un método de curado alterno tal como lo indica la norma de construcción NC-MN-OC07-01 “concretos”. Esto, para evitar el agrietamiento de la losa.

6. Antes del vaciado de la losa, las formaletas de metal o madera deben estar completamente limpias y secas.

7. El equipo de encofrado se debe almacenar en sitios cubiertos y secos, colocado vertical o ligeramente inclinado cuando se recuesten sobre un muro o un bastidor. Además, debe estar levantado del piso para evitar la humedad y la corrosión. Nota para el diseñador: seleccione una de las dos imágenes.

8. Las losas expuestas a la intemperie o en contacto directo con el suelo deben ser impermeabilizadas de conformidad con lo indicado en los planos

9. Antes de tender cualquier encofrado, la formaleta debe estar impregnada con un desencofrante (lubricante) para evitar que se adhiera al concreto. Éste se debe aplicar con brocha, rodillo o pistola en una capa que cubra completamente la superficie de la formaleta.

10. En las losas se debe tener especial cuidado para que las pendientes bajen hacia los costados o hacia los drenajes para garantizar el adecuado bombeo, las cuales deben estar entre el 1% y el 2%, a menos que en los planos se encuentren indicadas otras pendientes diferentes.

11. Antes del vaciado de la losa, las formaletas de metal o madera deben estar completamente limpias y secas.

12. El casetón es un material en forma de caja que está hecho a base de poliestireno expandido. Se utiliza sobre todo para las losas aligeradas o losas nervadas. Con el casetón se reemplazan los ladrillos de arcilla para losas.

## Volver