# Introducción

Teniendo en cuenta el siguiente video Proceso Constructivo de una vivienda paso a paso - Construcción I, Indique cuál de los siguientes interrogantes corresponden a la lista de verificación en el proceso de construcción de la vivienda. Aprendiz: En la siguiente lista de chequeo encontraras los indicadores que deberás tener en cuenta a la hora de construir la vivienda según el video. Selecciona sí o no dependiendo si se han tenido en cuenta en el video. Solo tiene 5 oportunidades, de lo contrario la edificación se desplomará.

# Lista de Chequeo

## Numero

## Indicadores / Factores a Evaluar

## ¿Cumple?

1

Identifica los diferentes sistemas constructivos de acuerdo con planos y especificaciones

2

Reconoce las normas que regulan la construcción de edificaciones en Colombia

3

Se respeta todo lo estipulado en los permisos de curaduría o planeación o alcaldías referentes a: permiso y línea de construcción, manejo del espacio público, zona peatonal, arquitectura, urbanismo, arborización, entre otros, cumpliendo con las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipios de ejecución de la obra.

4

Se realiza el correcto almacenamiento de materiales de acuerdo con lo estipulado en las normas.

5

Se verifica el replanteo con equipos topográficos según planos

6

Se establecen medidas de seguridad para evitar daños a terceros (físicos o materiales), se recomienda elaborar actas de vecindad a las construcciones colindantes o más cercanas.

7

Las excavaciones cumplen con los diseños y las especificaciones técnicas dadas.

8

Los muros en Drywall cumplen con la información suministrada en los planos y las especificaciones técnicas dadas.

9

La cubierta en Madera cumple con las normas de las cerchas de los planos.

10

El concreto se preparó y cumple de acuerdo con el diseño de mezclas. Respetando el tamaño de los agregados y cumpliendo con la dosificación.

11

El amarre de acero, las varillas longitudinales se encuentran en posición, con los espaciamientos y traslapos adecuados.

12

La cantidad de huellas y contrahuellas y sus respectivas dimensiones concuerdan con el diseño propuesto y aprobado (incluye espesor).

13

Las dimensiones (incluye espesor) de la losa se encuentran conforme al diseño estructural aprobado, no se evidencian aceros expuestos (Calque de refuerzos).

14

El acabado rústico instalado (color, forma, marca, dimensiones), es el especificado en los planos.

15

Se aplica las capas de estuco dejando secar completamente, lijando y limpiando según especificaciones técnicas.

16

El proceso de instalación técnicas es el planteado en las normas planos y especificaciones técnicas.

17

Las tuberías de red contra incendio y sus accesorios cumplen con los planos, normas y especificaciones técnicas.

18

La losa de entrepiso en cubierta cumple con los diseños y especificaciones técnicas, así como el manejo de humedad (desagüe).

19

Las ventanas y puertas están plomadas, niveladas, cuadradas y funcionan correctamente.

20

Las herramientas para emplear son las indicadas para las tareas.

21

Se emplean los EPP (elementos de protección personal), y se hace uso adecuado de los materiales en el desarrollo de la actividad.

# Felicitaciones!

Muy bien has realizado correctamente la comprobación de la lista de chequeo, ahora puedes continuar con la siguiente actividad

# Vuelve a intentarlo

Algunos interrogantes de la lista de chequeo no están diligenciados correctamente, puedes volver a intentarlo con la lista tal cual como la dejaste.

# Intentos terminados

Has consumido todos tus 5 intentos debes iniciar nuevamente todo el formulario de lista de chequeo. Recuera revisar el material