Tiempo: 20seg

Cambios: 0

# Actividad 1

Intenta descubirir todas las piezas con las normas para las losas en el menor tiempo posible con este juego de memoria. Cada vez que despejes uno de las normas podrás ver su explicación al hacer click sobre el.

1. A pesar de contar con una mala reputación en los cuentos infantiles, los edificios de paja pueden ser sostenibles, termoacústicamente cómodos y, sobre todo, resistentes y sólidos. Se han llevado a cabo varias investigaciones y experimentos con este residuo agrícola, calificándolo como un material interesante para la construcción de muros, con buenas características térmicas, acústicas e incluso estructurales.

2. Se ha demostrado a los largo de los siglos que las construcciones con bambú son resistentes y perduran con los años, sobre todo, en zonas de Asia donde este material es abundante y muy utilizado de forma local. Los bambúes procede del género de la gramínea, es decir, una hierba pero con la peculiaridad que tiene un tronco leñoso que es la caña de bambú que todos conocemos (Técnicamente es . Hay que considerar que tiene dos ventajas primordiales sobre su competidor tradicionalmente directo, la madera..

3. La tierra apisonada o tapial se ha utilizado en la construcción durante miles de años, y la evidencia de su uso se remonta al período neolítico. Comúnmente utilizada –especialmente en China–, la técnica se aplicó tanto en monumentos antiguos como en la arquitectura vernácula, incluyendo la Gran Muralla. Aunque el interés en la tierra apisonada disminuyó durante el siglo XX, algunos continúan impulsando su uso en la actualidad, destacando su sostenibilidad en comparación con los métodos de construcción más modernos.

4. El término CLT es una abreviación en inglés de: «Cross laminated timber (CLT)», o traducida: Madera laminada Cruzada. Así podemos decir que el CLT es un laminado de tablas de madera que se cruzan usando como referencia las vetas naturales. Este tipo de laminado ofrece gran resistencia y además es más liviano..

5. Fibras naturales.

6. Este material está hecho a base de cáñamo (obtenida del cannabis) y otras fibras naturales, mismos que ayudan a reducir la huella de carbono. Como ya se había mencionado, este material está siendo impulsado por Stephen Clark, a través de su empresa Heaven Grown en territorio Maya..

7. Generalmente utilizados en obras de infraestructura, los muros gaviones características se componen de 'jaulas metálicas' conformadas por mallas hexagonales de acero galvanizado, haciéndolas resistentes a la intemperie por un extenso período de tiempo, libres de oxidación. Internamente, son llenadas por piedras de diferentes tamaños, convirtiéndose así en una estructura permeable.

8. Muros de plástico reciclado.